Інструкція з експлуатації набору для чищення зброї
Будь-яка зброя потребує регулярного чищення та періодичного технічного обслуговування. Щоб забезпечити безпечну та надійну роботу вашої зброї, дуже важливо проводити чищення негайно після кожного використання, а також періодично під час тривалого зберігання для видалення слідів пороху, забруднень, пилу та залишків мастила, а також щоб уникнути корозії. Під час очищення необхідно оглядати деталі для визначення їх технічного стану.
Базовий набір для чищення складається з підсумка, шомпола (протяжки) виконаного зі сталевого троса в пластиковій обплетенні (щоб уникнути дряпання стовбура та пошкодження нарізних елементів), набору йоржів (4шт) патчів для очищення каналу стовбура, збройової нейтральної олії та ганчірки без ворсу.
ЧИЩЕННЯ КАНАЛУ СТВОЛА
 1. Нанесіть розчинник або збройове масло для чищення зброї на прикріплений до шомполу-протяжки йорж вішер для чищення каналу ствола необхідного розміру. Для досягнення кращого ефекту чищення в йорж-вішер можна вставити або патч або шмат ганчірки без ворси.
 2. З боку казенного зрізу проштовхніть йорж на всю довжину каналу ствола кілька разів.
 3. Вставте йорж у канал ствола з боку дульного зрізу лише настільки, щоб накрити їм різьблення для посадки змінних дульних звужень, і переверніть кілька разів.
4. Прикріпивши чистий патч до шомпола, з боку казенного зрізу проштовхніть шомпол на всю довжину каналу стовбура, поки тканина не з'явиться з боку дульного зрізу. Зніміть брудний патч і витягніть шомпол.
 5. Повторюйте крок 4, доки патч на виході з каналу стовбура з боку дульного зрізу не буде чистим.
 6. Використовуючи чистий патч або ганчір'я без ворсу, намотану на палець або аналогічний предмет, видаліть розчинник з дульного зрізу та різьблення для посадки змінних дульних звужень усередині каналу стовбура.
7. Залежно від типу забруднень каналу стовбура, можна використовувати різні типи йоржів які поставляються в комплекті:
- Латунний йорж для чищення ствола має жорстку структуру, тому призначається, в першу чергу, для чищення сильних та застарілих забруднень.
- Для рівномірного нанесення та розподілу мастила по внутрішній поверхні ствола у зброї використовується йорж Пуховик.
- Вішер з ганчіркою допомагає видалити частинки свинцю, що залишилися після попередніх етапів чищення
-Єрш поліпропіленовий, універсальний, очищає всі види відкладень у стовбурі, як правило, використовується після проходки вішером.
8. Прикріпіть сухий чистий патч до шомполу і проштовхніть його по каналу стовбура з боку казенного зрізу, щоб видалити надлишки мастила. Зніміть патч і витягніть шомпол.
 9. Використовуючи чистий патч або ганчір'я без ворсу, намотане на палець або аналогічний предмет, нанесіть невелику кількість мастила на різьблення для посадки змінних дульних звужень і дульний зріз стовбура.
На цьому етапі чистка зброї вважається закінченою, всі пристосування повинні бути складені в підсумки для подальшого використання.

УВАГА! Надлишок мастила в каналі стовбура або патроннику може створити надлишок тиску в патроннику або часткове засмічення каналу стовбура, що ймовірно ведуть до пошкодження зброї та нанесення значних травм стрілку або особам, що знаходяться поруч. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ТОМУ, ЩО ВСЕ НАДЛИШНЕ ЗМАЩЕННЯ БУЛО ВИДАЛЕНО
